
Memórias descritivas Termossifão ATACAMA
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Para os apartamentos T0 estão previstos sistemas com um coletor (2,02m2) e 150 litros.
Para os apartamentos T1 estão previstos sistemas com um coletor (2,52m2) e 200 litros.
Para os apartamentos T2, T3 e T4 estão previstos sistemas com dois coletores (4,04m2) e 300 litros.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: THERMWAY	MODELO: Termossifão AT	DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva THERMWAY termossifão AT 150
Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 150 litros horizontal. O sistema deve ser fornecido com suportes aplicáveis quer em instalação sobre cobertura plana, quer sobre telhado.
Os acumuladores devem ter proteção externa para a intempérie.
Os coletores solares obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK. Os coletores deverão ser com absorvedor em alumínio azul seletivo, vidro prismático mate, isolamento em lã de rocha, rendimento ótico mínimo de 74% e fator de perdas de primeira ordem máximo de 3,16 W/m2K.
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
- Vaso de expansão em cobre no circuito primário
	- Fluído solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário de 12 litros
	- Kit de resistência elétrico de 2.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: THERMWAY	MODELO: Termossifão AT 150	DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva THERMWAY termossifão AT 200
Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 200 litros horizontal. O sistema deve ser fornecido com suportes aplicáveis quer em instalação sobre cobertura plana, quer sobre telhado.
Os acumuladores devem ter proteção externa para a intempérie.
Os coletores solares obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK. Os coletores deverão ser com absorvedor em alumínio azul seletivo, vidro prismático mate, isolamento em lã de rocha, rendimento ótico mínimo de 74% e fator de perdas de primeira ordem máximo de 3,16 W/m2K.
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
- Vaso de expansão em cobre no circuito primário
	- Fluído solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário de 12 litros
	- Kit de resistência elétrico de 2.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: THERMWAY	MODELO: Termossifão AT 200	DISTRIBUIDOR: THERMOSITE





Memória descritiva THERMWAY termossifão AT 300
Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 300 litros horizontal. O sistema deve ser fornecido com suportes aplicáveis quer em instalação sobre cobertura plana, quer sobre telhado.
Os acumuladores devem ter proteção externa para a intempérie.
Os coletores solares obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK. Os coletores deverão ser com absorvedor em alumínio azul seletivo, vidro prismático mate, isolamento em lã de rocha, rendimento ótico mínimo de 74% e fator de perdas de primeira ordem máximo de 3,16 W/m2K.
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
- Vaso de expansão em cobre no circuito primário
	- Fluído solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário de 18 litros
	- Kit de resistência elétrico de 2.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: THERMWAY	MODELO: Termossifão AT 300	DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva THERMWAY termossifão AT-Oculto 200
Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 200 litros horizontal instalado abaixo do coletor solar para reduzir o impacto visual. Será instalado sobre uma cobertura plana.
Os acumuladores devem ter proteção externa para a intempérie.
Os coletores solares obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK. Os coletores deverão ser com absorvedor em alumínio azul seletivo, vidro prismático mate, isolamento em lã de rocha, rendimento ótico mínimo de 74% e fator de perdas de primeira ordem máximo de 3,16 W/m2K.
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
- Vaso de expansão em cobre no circuito primário
	- Fluído solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário de 12 litros
	- Kit de resistência elétrico de 2.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: THERMWAY MODELO: Termossifão AT-Oculto 200 DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva THERMWAY termossifão AT-Oculto 300
Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 300 litros horizontal instalado abaixo do coletor solar para reduzir o impacto visual. Será instalado sobre uma cobertura plana.
Os acumuladores devem ter proteção externa para a intempérie.
Os coletores solares obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK. Os coletores deverão ser com absorvedor em alumínio azul seletivo, vidro prismático mate, isolamento em lã de rocha, rendimento ótico mínimo de 74% e fator de perdas de primeira ordem máximo de 3,16 W/m2K.
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
- Vaso de expansão em cobre no circuito primário
	- Fluído solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário de 18 litros
	- Kit de resistência elétrico de 2.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: THERMWAY MODELO: Termossifão AT-Oculto 300 DISTRIBUIDOR: THERMOSITE
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