
Memórias descritivas Termossifão SIME
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Para os apartamentos T0 estão previstos sistemas com um coletor (2,09m2) e 160 litros.
Para os apartamentos T1 estão previstos sistemas com um coletor (2,6m2) e 200 litros.
Para os apartamentos T2, T3 e T4 estão previstos sistemas com dois coletores (4,18m2) e 300 litros.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S		DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S LP 160 litros
Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 160 litros horizontal instalado abaixo do coletor solar para reduzir o impacto visual. Será instalado sobre uma cobertura plana.
Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio
Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
	- Fluído solar
	- Purgador solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário de 12 litros
	- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S LP 160	DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S LP 200 litros
Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 200 litros horizontal instalado abaixo do coletor solar para reduzir o impacto visual. Será instalado sobre uma cobertura plana.
Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio
Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
	- Fluído solar
	- Purgador solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário de 12 litros
	- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S LP 200	DISTRIBUIDOR: THERMOSITE



Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S LP 300 litros

Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por dois coletores solares seletivos e um acumulador de 300 litros horizontal instalado abaixo dos coletores solares para reduzir o impacto visual. Será instalado sobre uma cobertura plana.
Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio
Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
	- Fluído solar
	- Purgador solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário 18l
	- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S LP 300	DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S 160 litros
Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 160 litros horizontal. O sistema deve ser fornecido com suportes aplicáveis quer em instalação sobre cobertura plana, quer sobre telhado.
Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio
Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
	- Fluído solar
	- Purgador solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário de 12 litros
	- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S 160		DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S 200 litros
Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por um coletor solar seletivo e um acumulador de 200 litros horizontal. O sistema deve ser fornecido com suportes aplicáveis quer em instalação sobre cobertura plana, quer sobre telhado.
Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio
Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
	- Fluído solar
	- Purgador solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário de 12 litros
	- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S 200		DISTRIBUIDOR: THERMOSITE

Memória descritiva SIME termossifão NATURAL S 300 litros

Para produção de água quente sanitária serão instalados sistemas solares térmicos do tipo termossifão.
Estes sistemas de circulação natural serão compostos por dois coletores solares seletivos e um acumulador de 300 litros horizontal. O sistema deve ser fornecido com suportes aplicáveis quer em instalação sobre cobertura plana, quer sobre telhado.
Os acumuladores devem ter proteção externa em alumínio
Os sistemas obrigatoriamente terão que ter a certificação SOLAR KEYMARK
O sistema deverá ser fornecido e instalado com todos os acessórios necessários ao bom funcionamento, nomeadamente:
	- Suportes de fixação
	- Ligações hidráulicas
- Válvula de segurança no circuito primário
	- Fluído solar
	- Purgador solar
	- Válvula de segurança no circuito secundário
	- Vaso de expansão sanitário 18l
	- Kit de resistência elétrico de 1.500 W com termostato regulável
	- Válvula misturadora água quente (temperatura 110ºC)
Os sistemas deverão ser instalados com orientação Sul.
A fixação dos suportes deverá ser cuidadosa e validada pelo técnico responsável pela obra.
Foi tido como referência de projeto
MARCA: SIME	MODELO: SIME NATURAL S 300		DISTRIBUIDOR: THERMOSITE
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